# АКТ

**установки на прибор учета**

**антимагнитной пломбы ИМП МИГ**

г. Москва « » 20\_\_ г.

1. В квартире № , дома , корпус (строение) \_ по улице на приборе № установлена антимагнитная пломба ИМП МИГ

В это место вписывается идентификационный номер или вклеивается отрывная квитанция от антимагнитной пломбы

с идентификационным номером

с идентификационным номером:

1. Антимагнитная пломба находится в исправном состоянии:

а) нарушений (повреждений) целостности пломбы-наклейки антимагнитной пломбы нет, по всей поверхности пломба-наклейка имеет однородный цвет, проявлений индикаторной надписи

«OPENED! ВСКРЫТО! СИЛТЭК SILTECH» нет, проявлений термохромного рисунка нет;

б) нарушений (повреждений) целостности индикатора антимагнитной пломбы нет, его контрольное изображение видно отчетливо, искажений и затемнений на поверхности нет.

1. Владелец квартиры обязан:

а) обеспечить целостность и сохранность антимагнитной пломбы;

б) в суточный срок, считая следующий рабочий день, если иной не указан в договоре энергоснабжения, информировать эксплуатирующую организацию в случае нарушения (повреждения и/или срабатывания) антимагнитной пломбы.

**Предупреждение!** В случае несанкционированного воздействия, приводящего к нарушению (повреждению/срабатыванию) антимагнитной пломбы, либо ее подмены или подделки наступает ответственность в соответствии с законодательством.

1. Владелец квартиры о мерах предосторожности по отношению к установленной антимагнитной пломбе предупрежден.
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу.

Один экземпляр передан владельцу квартиры, второй - представителю эксплуатирующей (энергоснабжающей) организации.

Владелец квартиры

/ /

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатирующей организации / /

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

**Меры предосторожности!** Не следует пытаться снять пломбу-наклейку. Не следует подносить близко к индикатору магнитного поля (ближе 10 см) любые источники постоянного магнитного поля, которыми могут быть магниты, в т. ч. находящиеся в чехлах, держателях, насадках, переходниках, браслетах, громкоговорителях телефонов, телевизоров, акустических колонок и т.д., а также любые металлические предметы (отвертки, плоскогубцы, кусачки, канцелярские ножи, ножницы, биты шуруповертов и т.д.), которые ранее соприкасались с магнитами и в результате чего они могли сами намагнититься и стать источниками магнитного поля.

**Основные признаки нарушения (повреждения и/или срабатывания) установленной антимагнитной пломбы\*:**

* 1. нарушение (повреждение) целостности пломбы-наклейки (деформация, разрывы, порезы, замятия), следы клея, краски, скотча, наличие посторонних предметов/материалов, проявления индикаторной надписи

«OPENED! ВСКРЫТО! СИЛТЭК SILTECH», проявления термохромного рисунка;

* 1. не соответствие идентификационного номера пломбы-наклейки с указанным в акте (журнале), типа, формы, размеров, цвета (не однородность), маркировки с образцом;
  2. нарушение (повреждение) целостности индикатора магнитного поля;
  3. хотя бы частичное потемнение поверхности индикатора, либо полное потемнение вплоть до исчезновения контрольного изображения.

\*- подробнее - см. Инструкцию по эксплуатации пломбы-наклейки с индикатором магнитного поля.